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     CNC JUNGENTHAL JU25K

         C Axis & Live tooling  
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Make

: JUNGENTHAL Germany
· Typ

: JU 25 K  
· Age

: Rebuild 1994 DS 
· Serial.No
: D 149 / 5079
· Chuck Ø

            :   2.500
· Max swing Ø

  :   2.700
· Height under crossrail :   2.200
· Crossrail adjustment   :   1.500 


· Table load
Kg
: 20.000 
· Hor. Travel support
:    1.290
· Vert. Travel support
:    1.899
· Power main motor KW
:        92 
· Support Ø

:      280

· Speed range 1

: 0,63 –   50 Min
· Speed range 2 

: 2,0   - 160 Min

  
· Feeds 

 :   0,1 – 1.000 mm/min
· Rapid Feed
 :           6.000 mm/min
· ATC 12 Position tool changer
· Spindle Bt40 / 3000 Rpm / Ikz
· SIEMENS Sinumriek 880 
· Length
:   7.000
· Width
:   7.000

· Height
:   5.500

· Weight
: 65.000 Kg

Please Note: The above information has been obtained to the best of our ability and belief from, and from the manufacturers where possible. It is given in good faith, but its accuracy can not be guaranteed. Accordingly, it will not form a representation or constitute contractual terms. We advise you to check any vital details
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