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      CHARMILLES EDM Hole popping machine
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· Make

: CHARMILLES SWISS
· Typ

: SH2 CNC
· Mach.No
: 96082098
· Age

: 08 - 1996
· Table length

: 380
· Table width

: 380

· X Travel

: 200
·  Y Travel

: 200
· Z Travel

: 300

· Column travel
   : 230
· C Axis rot speed       : 100 Rpm

· Min electrode table  :   10

· Max electrode table : 240

· Table load

  :  200 Kg


· Dimensions


· Length

: 1.170
· Width

:   900

· Height

: 2.100

· Weight

:  850 Kg

Please Note: The above information has been obtained to the best of our ability and belief from, and from the manufacturers where possible. It is given in good faith, but its accuracy can not be guaranteed. Accordingly, it will not form a representation or constitute contractual terms. We advise you to check any vital details!
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