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JUNGENTHAL vertical turret lathe
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· Make

: Jungenthal Germany
· Typ

: DK 1700
· Mach.No
: 
· Age

: Rebuild 1980
· Table size Ø  
:   1.600
· Swing max Ø  
:   1.700
· Turing height 
:   1.220
· Max. workpiece Kg
:   3.000 
· Ram stroke vertical
:    420
· Cross rail travel
:  1.000

· Speed chuck 

  : 0,5 – 224 Rpm
· Main power 

   : 37 kW
· Positions off revolver : 4 x 
· Size ram 

   : 160 x 360
· Dimensions
· Length

: 4.800
· Width


: 3.300
· Height

: 3.600
· Weight

: 17.000 Kg

· RANK copy attachment 2 directions
· Digital readout 

· 4 x Clamping jaws

Please Note: The above information has been obtained to the best of our ability and belief from, and from the manufacturers where possible. It is given in good faith, but its accuracy can not be guaranteed. Accordingly, it will not form a representation or constitute contractual terms. We advise you to check any vital details
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