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MAZAK FH 580/40 Horizontal centre
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· Make

: MAZAK 
· Type

: FH 580 / 40
· No

:  
· Age

: 1996
· X Travel

: 710
· Y Travel

: 610

· Z Travel

: 660

· Dis spindle – table 

: 150 – 810

· Dis table – spindle nose   :  50 – 660

· Max. table load
Kg
: 500 

· Spindle taper
: Iso 40
· Spindle speeds
: 12.000 Rpm

· Dimensions
· Length
:  2.721

· Width  
:  3.937
· Height
:  3.230

· Weight
:12.200


· ATC chain 60 position Ø 95 x L 350x 12 kg
· 2 pallet size 500 x 500

· Table indexing 1˚ : 360 positons

· Chip conveyor

· High pressure 15 bar coolant

· CNC Mazatrol M Plus

Please Note: The above information has been obtained to the best of our ability and belief from, and from the manufacturers where possible. It is given in good faith, but its accuracy can not be guaranteed. Accordingly, it will not form a representation or constitute contractual terms. We advise you to check any vital details!
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