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   ESAB Welding tower column boom
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· Make

: ESAB
· Typ

: CAB 460
· Mach.No
: A100843
· YOP

: 2002
Technical data, Column:
· Working range:    7000
· Boom height A 8650
· Total height E 9275
· Lifting speed 2,0 m/min.

· Load on column platform 1,500 Kg

Technical data, Boom:
· Working range:    4      
· Extension G     4715    

· Minimum ext.     715      

· Load total        1100    

· Welding speed 0,1-2   

· Transp.  speed   2,0      

Technical data, Rail carriage:

· Track width L    
1730

· Width x Length 
2100 x 2380

· Height
           485

· Welding speed       0,1-2

· Transp. speed         2,0

· 1 x Power source ESAB – DC LAF 1600 DC
· 1 x Power source ESAB – DC TAF 1250 AC 
· Travel in X on bed = ca. 40.000 mm !!!
· Schweissautomatenträger
Please Note: The above information has been obtained to the best of our ability and belief from, and from the manufacturers where possible. It is given in good faith, but its accuracy can not be guaranteed. Accordingly, it will not form a representation or constitute contractual terms. We advise you to check any vital details!
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